- 1 -
 piece 1, NC_000913, PAIR5a_yabP+, config: linear, direction: +, begin: 58208, end: 58493

*58210**58220**58230**58240**58250**58260**58270**58280*
 5’ a c g a t t a a a g g t g g c c g c c c t g g c g g t c a c t t c t t t g a g a a a a g g c g t t t a c t c a g a a t g g t g g a c a g g c t c a a t g c a c g g 3’
 - thr - ile - lys - gly - gly - arg - pro - gly - gly - his - phe - phe - glu - lys - arg - arg - leu - leu - arg -       met -       val -       asp -       arg -       leu -       asn -       ala -       arg -
 - arg - leu - lys - val - ala - ala - leu - ala - val - thr - ser - leu - arg - lys - gly - val - tyr - ser - glu - trp - trp - thr - gly - ser - met - his - gly -
 - asp -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

   c
   t
   t
  ga
  ga
   a
   a
   g
c g
   t
   t
sd

  ag
  a
  tg
 gt
 gg
  ac
  a
g
 gc
  t
 c

                                     irPAIR5a_yabP+

                                                                                                                       {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 13) - ir58265Gap4.6bits
                                                                                                                       |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir58265PAIR5a_yabP+total5.2bits

*58290**58300**58310**58320**58330**58340**58350**58360*
 5’ t t t a c g g g a g g g g t t c t g t a g g t t t t a t c g c g t t g a c c c t g c t t a a g g t t g a g a g c t t t a c g a c g a g c g g a a t t a t a t t t t 3’
 -

   phe -

         thr -

               gly -

                     gly -

                           val -
                                 leu -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - arg - ala - leu - arg - arg - ala - glu - leu - tyr - phe -
 - leu - arg - glu - gly - phe - cys - arg - phe - tyr - arg - val - asp - pro - ala -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - thr - leu - leu - lys - val - glu - ser - phe - thr - thr - ser - gly - ile - ile - phe - leu -

 t
 t
 t
 a
 c
g
p354.6bits[###>orf15codons

  t
  a
 g
g
  t
p103.2bits
a a
    t
   ta
    t
p103.3bits

   t
t
   tt
   a
   t
p103.2bits

  t
  g
  a
g
  a
p354.6bits

   t
t a
   t
   a
   t

                                      p102.4bits

                                                                                                                                                       {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p1058312Gap2.3bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p1058360Gap2.3bits
                                                                                                                                                       |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p1058312total5.5bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p1058360total5.6bits
t
t
tt
a
t

      p354.8bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p1058362Gap2.4bits

                                                                                                                                                       {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p1058333Gap3.3bits
ta
t
at
t

                                                                            p106.5bits

                                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p1058333total4.6bits
                                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p1058362total4.6bits
                                                                                                                                                         {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p1058363Gap4.0bits
                                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p1058363total7.1bits

*58370**58380**58390**58400**58410**58420**58430**58440**58450
 5’ t a c g t c t t a a a a a t a a a a a a c a c a t a c c t g a a t g a g c g a t t t t t g a a a g t a t a t t t a t t c a g a a c g c g c a t c a t g a g t t t t 3’
 - tyr - val - leu - lys - ile - lys - asn - thr - tyr - leu - asn - glu - arg - phe - leu - lys - val - tyr - leu - phe - arg - thr - arg - ile - met - ser - phe -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - ser - asp - phe -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 - arg - leu - lys - asn - lys - lys - his - ile - pro - glu -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
t
t
g
a
a
a
p356.4bits
c a
  t
c a
  t

                      p103.5bits

                                                                                                                                                         {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 26) - p1058439Gap3.7bits
                                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p1058439total6.2bits
t
t
tt

    ...p35

                                                                                                                                                                 {- - - - - ...p35- ( 23) - p1058471Gap
                                                                                                                                                                 |- - - - - ...p35- p1058471total7.3

**58460**58470**58480**58490
 5’ t a a c t c a a t g c g a g g c t a t t a c c a t g a a a g t a t c a g t t c c a g g 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -fMet - arg - gly - tyr - tyr - his - glu - ser - ile - ser - ser - arg -
 -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       lys -       val -       ser -       val -       pro -

   a
  c
   t
  c
   a
   tg
  c
   g
   ag
   g
c
  ta
   t
sd[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.yabP
a
c
ca
tg
a
ag
t
at
ca
g
t
t
irPAIR5a_yabP+

- 2 -
                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir58474Gap2.3bits

...

t
 a

     p353.8bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir58474PAIR5a_yabP+total11.0bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p1058471Gap1.4bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p1058471total7.3bits

 t
 a
cc
 a
 t
p104.9bits