- 1 -
 piece 1, NC_000913, RIP356_gltF-, config: linear, direction: -, begin: 3359227, end: 3358789

**3359220**3359210**3359200**3359190**3359180**3359170**3359160**3359150
 5’ a g c t g t t g t g a g g t t c t t t t t g a a a a a c a t a t g a a c a t a t c c t t a a t a a c a a a t t t a t t t t t t a a a a t a a a a a g c t g a a g c 3’
 - ser - cys - cys - glu - val - leu - phe - glu - lys - his - met - asn - ile - ser - leu - ile - thr - asn - leu - phe - phe - lys - ile - lys - ser -     -     -
 - ala - val - val - arg - phe - phe - leu - lys - asn - ile -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 - leu - leu -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]NC_000913.gltF
ta
tc
c
t
p105.2bits
ta
a
a
t
p107.6bits
c

...p10

 t
 t
 t
t
g
p352.9bits

 c
t t
   a
   t
p101.6bits

 t
 t
t
tt

                                      p353.9bits

                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p103359189Gap3.3bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 23) - p103359146Gap
                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103359189total4.8bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103359146total4.9
t
t
g
a
a
a
p356.4bits

    t
a t
    c
    t

                      p351.2bits

                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p103359185Gap2.3bits
                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103359185total5.7bits
                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p103359164Gap4.0bits
                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103359164total4.8bits

**3359140**3359130**3359120**3359110**3359100**3359090**3359080**3359070
 5’ a g t a t a t a t a t c t g t t t g t g a a t g t a a a t a a a t a a c t c g t t c a g a a a t a g c c a a c t t g c t g g g a t g t a t t t a t t t a a t g a a 3’
 -     -     -     -     -     -fMet -     -fMet -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - tyr - leu - phe - asn - glu -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu - gly - cys - ile - tyr - leu -       met -       asn -
 -     -     -     -     -     -fMet - asn - val - asn - lys -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

...

  a
g
 ta
  t
p102.4bits

   c
   ca
    ac
    t
   gc
t
   gg
    ga
   tg
    t
sd
tt
 a
 at
 g
 a
 a

                                             ...ir

                                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 14) - ir3359070Gap4.9bits
...}p35- ( 23) - p103359146Gap1.4bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir3359070RIP356_gltF- total5.7bits

...|p35- p103359146total4.9bits
a t
  gt
  a
  t
p352.6bits

 a
 t
ga
 a

                                                   ...sd

                                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 21) - p103359061Gap
                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103359061total5.1

 t
 t
 a
t
 t

      p354.8bits

                                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 22) - p103359055Gap
                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103359055total7.5
t
t
t
a
a
t

      p355.7bits

                                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 21) - p103359052Gap
                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103359052total4.7

**3359060**3359050**3359040**3359030**3359020**3359010**3359000**3358990*
 5’ t t t t a t a g t t a c g a t c a t g t g a a t a a t a a g g t g c t g g t g a g g t g g t t t g t g g t g a t a a t t a t t c a t t a c a t g a a t g t t t g c 3’
 - phe - tyr - ser - tyr - asp - his - val - asn - asn - lys - val - leu - val - arg - trp - phe - val -       val -       ile -       ile -       ile -       his -       tyr -       met -       asn -       val -       cys -
 -

   phe -

         ile -

               val -

                     thr -

                           ile -

                                 met -         -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - trp -     -     -     -     -     -     -     -fMet - phe - ala -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - val - cys - gly - asp - asn - tyr - ser - leu - his - glu - cys - leu - arg -

...

 t
t
 t
 t
 a
 t
 a
 gt
 t
irRIP356_gltF- [###>orf9codons
g
g
 tg
 c
 t
g
 t
 ga
 g
 g
tg
g
 t
sd

 gt
gg
 tg
 at
 a
 at
 t
 at
 tc
 a
 t
irRIP356_gltF-
t
t
t
t
at
p354.8bits

  a
  tc
  at
  g
tg
  a
  at
  a
  t
  a
g
 g
irRIP356_gltF- {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 10) - ir3359014Gap2.7bits
a
  tg
  a
  at

                                                                                                      p353.5bits

                                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir3359049Gap2.3bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir3359014RIP356_gltF- total5.7bits

...

   t
   t
   t
   ta
  t
a
   g
   t
   ac
sd
a a
    ta
    at
p104.6bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 24) - p103358971Gap

- 2 -

...- - - - - - - - }p35- ( 21) - p103359061Gap3.3bits

 t
 a
 a
gg
 t

                                               p103.2bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103358971total4.6

...- - - - - - - - |p35- p103359061total5.1bits
                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir3359049RIP356_gltF- total6.3bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p103359055Gap2.3bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103359055total7.5bits

  ta
  t
  a
g
  t

      p105.9bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p103359052Gap3.3bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103359052total4.7bits

 t
 a
c
g
 a
 t
p105.0bits
g
    a
    t
  c
    a
    t

      p102.3bits

                                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p103359043Gap3.3bits
                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103359043total6.1bits
                                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 26) - p103359038Gap3.7bits
                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103359038total4.2bits

*3358980**3358970**3358960**3358950**3358940**3358930**3358920**3358910*
 5’ g c t g a a a a a t a g g a a a a t a t a t a g a t a a t t a a g g a t a a t a t a t t g g t t t t t t a t a t t c a t a t t t t g t a t a t t a a t a t c g a g 3’
 -

   ala -

         glu -

               lys -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       val -       phe -       tyr -       ile -       his -       ile -       leu -       tyr -       ile -       asn -       ile -       glu -
 - leu - lys - asn - arg - lys - ile - tyr - arg -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

[###>orf14codons

       at
       a

t

       t
       gg
      tt
      t t
       t
       ta
       ta
       t
irRIP356_gltF-

   ta
   t
   ta
   a
   t
   at
   c
   g
a
   g

...sd

 t
 a
g
 a
 ta
 at
 ta
 a
 g
 a
t
 a
sd

 ta
 ta
t t
p106.5bits

 t
 a
 ta
t
 t
p106.5bits{- ...sd- ( 10) - ir3358894Gap
g a
    a
    a
    a
    t
p103.6bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir3358942Gap2.3bits
t
gt
a
t

                                                                   p355.7bits|- ...sd- ir3358894RIP356_gltF- total6.8

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p103358971Gap2.4bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir3358942RIP356_gltF- total9.4bits{- ...sd- ( 15) - ir3358889Gap

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103358971total4.6bits
g
    a
    t
    a
    t
p104.3bits
t
t
ta
t
p354.8bits|- ...sd- ir3358889RIP356_gltF- total5.8
a
 g
  ga
  a
  a
p351.2bits
a
  t
  a
 g
p351.6bits

 t
gg
 t
t
 t
p352.7bits
ta
a
ta
t

                                                      p106.3bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p103358950Gap1.4bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 23) - p103358897Gap
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103358950total4.1bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103358897total5.9
                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p103358932Gap2.4bits
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103358932total5.6bits
                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p103358917Gap1.4bits
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103358917total7.8bits
                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p103358912Gap1.4bits
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103358912total9.6bits

*3358900**3358890**3358880**3358870**3358860**3358850**3358840**3358830*
 5’ a c a a t t t a c a t g g a a t g a a a a g a c t g a a t a g c t t g c a g a a t c g g t a t t g t c a g a g g t g t t a a c a a g t a a t t g a g a c g g a t t 3’
 -

   thr -

         ile -

               tyr -

                     met -

                           glu -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - arg - arg - ile -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - ser - glu - val - leu - thr - ser - asn -     -     -     -fMet -
 -     -     -     -     -      fMet -       lys -       arg -       leu -       asn -       ser -       leu -       gln -       asn -       arg -       tyr -       cys -       gln -       arg -       cys -         -     -     -     -     -     -     -     -

...

   a
c a
   a
sd[###>orf19codons

  ta
gc
t
  t
p102.6bits[###>orf16codons{- - - - - - - ...sd- ( 8) - ir3358818Gap

- 3 -

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 10) - ir3358894Gap2.7bits
c
  a
g a

  a
  t
p103.7bits

  gt

  a

  t
  tg

  a
 ga

c g

  g
  at

  t

                                                                                 ...sd

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir3358894RIP356_gltF- total6.8bits|- - - - - - - ...sd- ir3358818RIP356_gltF- total8.0

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 15) - ir3358889Gap6.0bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir3358889RIP356_gltF- total5.8bits

 ta

  c
  a
  t
  g
 ga

  at

g
  a

  a

 g
  a
 c

                  irRIP356_gltF-

...- - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p103358897Gap1.4bits

...- - - - - - - - - - - - |p35- p103358897total5.9bits

  g
g
  a
  a
  t
  g
  a
  a
  a
  a
g a

  c
  tg

  a
  at
irRIP356_gltF-

   t
t a

  c
   a
   t
p101.7bits
t

t
a
c
a

      p355.5bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p103358874Gap2.4bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103358874total5.8bits

 t
g
 ga

 a
 t

      p354.4bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p103358867Gap4.0bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103358867total4.1bits

*3358820**3358810**3358800**3358790

 5’ g t a a a t g a g a a a t t g c t t g a t g t g c t t c a c t c a t 3’

 - val - asn - glu - lys - leu - leu - asp - val - leu - his - ser -

 -     -

        fMet -

               arg -

                     asn -

                           cys -

                                 leu -

                                       met -

                                             cys -

                                                   phe -

                                                         thr -

                                                               his -

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

...- - - - - - - - }sd- ( 8) - ir3358818Gap2.4bits

...

g

    sd

...- - - - - - - - |sd- ir3358818RIP356_gltF- total8.0bits
t
 a
 a
 a
 t
 g
 a
g
 a
 a
 at

 tg

 c
tt

g
irRIP356_gltF-