- 1 -

 piece 1, NC_000913, argR_yhcN-, config: linear, direction: -, begin: 3383589, end: 3383176

**3383580**3383570**3383560**3383550**3383540**3383530**3383520**3383510

 5’ t a a t g c a g c a a c a g t g g t t t t g a t t t t c a t g a t t t t t a c c t c g a c a t a a t c t t t t a g c t g g g c c t t t g t t t c g t g a c c c a t 3’

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - thr - his -

 - asn - ala - ala - thr - val - val - leu - ile - phe - met - ile - phe - thr - ser - thr -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 - met - gln - gln - gln - trp - phe -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - phe - arg - asp - pro - tyr -

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]NC_000913.yhcN
c a

  ta

  a
  t
p105.5bits

 t

 g
 a
t
 t
p355.7bits
t
a

tc

t

                      p105.2bits

                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p103383544Gap4.0bits

                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103383544total7.2bits
t
t
t
t
c
a
p354.6bits
a a

    t
  ct

    t

                      p100.7bits

                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p103383542Gap1.4bits

                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103383542total8.4bits
t
t
tc

a
t

      p355.3bits

                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p103383541Gap1.4bits

                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103383541total4.5bits

**3383500**3383490**3383480**3383470**3383460**3383450**3383440**3383430

 5’ a t c a c a a a a t c a a g t a t a c a c t a a t t a t t g a g c t a a t t a a t a c c g c g c t a a c t g t t t c a g t t g a t a c t a a g t g t t a a a a a t 3’

 - ile - thr - lys - ser - ser - ile - his -     -     -fMet - ser -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - ile - leu - ser - val - lys - asn -

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu - lys -       met -

 - his - lys - ile - lys - tyr - thr - leu - ile - ile - glu - leu - ile - asn - thr - ala - leu - thr - val - ser - val - asp - thr - lys - cys -     -     -     -
t
t
t
c
ag
p354.3bits
a

a
at

...ir

    a
   g
    t

  g
    a
    ta

   c
t
    a
a g

   t
    g
    t
sd
a

t

                      ...ir

                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir3383429Gap2.3bits

                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir3383429argR_yhcN- total6.3bits

     t
     t
    ga

     t
     a
    c
     t
     a
     a
    g
t g

    t
    t
     a

                 sd

                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - ...sd- ( 9) - ir3383427Gap

                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - ...sd- ir3383427argR_yhcN- total5.4

 t
 t
 g
 a
t
 a
p355.6bits
a a

    a
    a

    t

                      p103.8bits

                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p103383432Gap3.3bits

                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103383432total4.8bits

                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 23) - p103383424Gap

                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103383424total4.5

                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 24) - p103383423Gap

                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103383423total4.6

**3383420**3383410**3383400**3383390**3383380**3383370**3383360**3383350

 5’ g t g a a t t t t a a t a a c a a a a a a g a a t t a a a a a t a c g g t t a t t t a t c g t t a a t t c t a g t t t t t t c a a t t a g a t a a t g a a t t t t 3’

 -

   val -

         asn -

               phe -

                     asn -

                           asn -

                                 lys -

                                       lys -

                                             glu -

                                                   leu -

                                                         lys -

                                                               ile -

                                                                     arg -

                                                                           leu -

                                                                                 phe -

                                                                                       ile -

                                                                                             val -

                                                                                                   asn -

                                                                                                         ser -

                                                                                                               ser -

                                                                                                                     phe -
 phe -

 asn -         -     -fMet - asn - phe -

 -

       -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet -

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

...

 g
tg

 a

 t
 t
 t
 ta

 a
 ta
irargR_yhcN-
a a

    a

    a
    t

                                  p103.8bits[###>orf23codons

...

g
   t
   g
   a

   tt

   t
   ta

   at

   a
   a
   c
irargR_yhcN-

 ta

c
gg

 t
p102.5bits

    c
     a
     at

     t
     ag

     a
     t
     a

t g

     a

     t
sd

- 2 -

[###>orf2codons
t
tc
a
p355.2bits{- - - - - - - - - - - - - ...sd- ( 12) - ir3383341Gap
g
    a
    at
   t
    t
p100.4bits|- - - - - - - - - - - - - ...sd- ir3383341argR_yhcN- total5.7
a a
    t
   t
  t
    t

      p101.4bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 23) - p103383344Gap

...}sd- ( 9) - ir3383427Gap2.3bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103383344total9.3
...|sd- ir3383427argR_yhcN- total5.4bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 25) - p103383342Gap
t
t
t
t
a
a

      p354.7bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103383342total5.0

                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p103383400Gap3.3bits
                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103383400total5.2bits
...- - - - - - }p35- ( 23) - p103383424Gap1.4bits
...- - - - - - |p35- p103383424total4.5bits
...- - - - - - - - }p35- ( 24) - p103383423Gap2.4bits
...- - - - - - - - |p35- p103383423total4.6bits
t
t
t
a
a
t

      p355.7bits

                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p103383395Gap4.0bits
                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103383395total4.2bits

**3383340**3383330**3383320**3383310**3383300**3383290**3383280**3383270
 5’ g c a t a a t g t g c t t t t t t t a c c t t a t g t a t t c a t t g t g t g a a t g a c a t g t c g c a g t a a a a c g c a c t a t t c g t t a a a t t a a t c 3’
 - ala -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - asn - asp - met - ser - gln -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 - his - asn - val - leu - phe - leu - pro - tyr - val - phe - ile - val -     -fMet - thr - cys - arg - ser - lys - thr - his - tyr - ser - leu - asn -     -     -
 -     -

        fMet -

               cys -

                     phe -

                           phe -

                                 tyr -

                                       leu -

                                             met -

                                                   tyr -

                                                         ser -

                                                               leu -

                                                                     cys -

                                                                           glu -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 a
 t
 a
 t
 g
tg
 ct
 t
 tt
 t
 t
 ta
 c
irargR_yhcN- [###>orf13codons

    t
    a
    a
    a
c
p103.3bits
c a
  t
  a
  a
  t
p105.5bits

  t
  tg
  t
g
  t

                      p353.8bits

...- - - - - - - - - - }sd- ( 12) - ir3383341Gap4.0bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p103383291Gap2.3bits
...- - - - - - - - - - |sd- ir3383341argR_yhcN- total5.7bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103383291total4.8bits
...- - - - }p35- ( 23) - p103383344Gap1.4bits
...- - - - |p35- p103383344total9.3bits
...- - - - - - - - }p35- ( 25) - p103383342Gap4.0bits
...- - - - - - - - |p35- p103383342total5.0bits

  t
  a
  at
g t

      p103.8bits

**3383260**3383250**3383240**3383230**3383220**3383210**3383200**3383190*
 5’ g c a g g g g a a a g c a g g g g g t t g a g a g g g a t a a g c a a c a t t t t c c c c g c c g t c a g a a a c g a c g g g g c a g a g a t t a a a g c t c c t 3’
 -     -     -     -     -     -     -fMet - arg - gly - ile - ser - asn - ile - phe - pro - ala - val - arg - asn - asp - gly - ala - glu - ile - lys - ala - pro -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
                                                                                                                                                                   <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.argR

*3383180
 5’ g g t c g a a c a 3’
 - gly - arg - thr -
 -     -     -
 -     -     -
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.argR