- 1 -
 piece 1, NC_000913, fixX_yaaU-, config: linear, direction: -, begin: 45836, end: 45731

**45830**45820**45810**45800**45790**45780**45770**45760
 5’ g a g a t c g t c a a a g t t t c t g g a c g g t t g c a t g g t t a t t c c t g t t t t t t g c a a t g a g a g t c a g t g c g g c g t t a c g t a t c a a a c 3’
 - glu - ile - val - lys - val - ser - gly - arg - leu - his - gly - tyr - ser - cys - phe - leu - gln -     -     -     -fMet - arg - arg - tyr - val - ser - asn -
 - arg - ser - ser - lys - phe - leu - asp - gly - cys -       met -       val -       ile -       pro -       val -       phe -       cys -       asn -       glu -       ser -       gln -       cys -       gly -       val -       thr -       tyr -       gln -       thr -
 - asp - arg - gln - ser - phe - trp - thr - val - ala - trp - leu - phe - leu - phe - phe - ala - met - arg - val - ser - ala - ala - leu - arg - ile - lys - pro -
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]NC_000913.yaaU

 t
g
 ca
 t
 g
 gt
 ta
 t
 tc
 ct
 g
 t
 t
irfixX_yaaU-

   tc
   a
   a
   a
  g
   t
   t
   t
   c
 t
   g
   a
c g
  g

                 sd

                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir45808Gap2.3bits
                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir45808fixX_yaaU- total6.6bits

**45750**45740*
 5’ c a a c a t c a g c c g t a a c g g a a c t c c a 3’
 - gln - his - gln - pro -     -     -     -     -
 -

   asn -

         ile -

               ser -

                     arg -

                           asn -

                                 gly -

                                       thr -

                                             pro -
 - thr - ser - ala - val - thr - glu - leu -
                                                             <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.fixX