- 1 -
 piece 1, NC_000913, frc_yfdX+, config: linear, direction: +, begin: 2491247, end: 2491808

*2491250**2491260**2491270**2491280**2491290**2491300**2491310**2491320*
 5’ a a c t t t a a t t c c t t g a a g t g g a g t t g a c a t a g c a a t a c c t a t t a g t t a a t t a a a t a t g t g t t a a t t t a g c g t t t a t t t a a g 3’
 - asn - phe - asn - ser - leu - lys - trp - ser -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu - ile -     -     -     -     -     -
 - thr - leu - ile - pro -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - cys -     -     -     -     -     -     -     -
 - leu -     -     -     -     -fMet - glu - leu - thr -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]NC_000913.frc

   t
t a
   at
   t
p101.8bits

    t
    t
a a
    tt
p351.9bits
t
g
a
c
a
p356.4bits

   t
t a
   a
   t
p103.7bits

  t
  t
  a
g
 c

                                      p352.3bits

                                                                                                                                       {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p102491293Gap2.3bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 23) - p102491335Gap
                                                                                                                                       |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491293total5.9bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p102491335total5.3
                                                                                                                                       {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 26) - p102491297Gap3.7bits
                                                                                                                                       |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491297total6.4bits
                                                                                                                                       {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 24) - p102491332Gap
                                                                                                                                       |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p102491332total5.8

*2491330**2491340**2491350**2491360**2491370**2491380**2491390**2491400*
 5’ g c g t a a t a t c t t c t a t a a a t a a c c c g c a a a a t a t c g t c g t a g c t g c a c t c g a t a t t t t t a a a a t c c t g t a t c a a g t g c t g a 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu - lys -
ta
a
t
a
t
p106.3bits
t
t
a
a
p355.6bits
g
    a

...p10

  t
  a
  t
c
t t

      p104.5bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102491408Gap1.4bits

...- - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102491335Gap1.4bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491408total7.7bits
...- - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491335total5.3bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 26) - p102491411Gap
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p102491411total4.4

...- - - - - - - - }p35- ( 24) - p102491332Gap2.4bits
...- - - - - - - - |p35- p102491332total5.8bits

*2491410**2491420**2491430**2491440**2491450**2491460**2491470**2491480*
 5’ a a a t c a t t t c a t c g c c a c t t c c a a t t c c t t t c t g c a t g g t a a g t a g t g a g g a c g a a a a g a a g a a t a t g a t a a a t a t t g a t t 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - arg - thr - lys - arg - arg - ile -     -     -     -fMet - ile -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 - ile - ile - ser - ser - pro - leu - pro - ile - pro - phe - cys - met - val - ser - ser - glu - asp - glu - lys - lys - asn -       met -       ile -       asn -       ile -       asp -       ser -

...

a
a
a
t
p103.6bits

  gt
   a
  gt
   ag
   tg
   ag
   g
   a
c
  g
   a
sd

 a
 at
 a
 tg
 a
t
 a
 a
 t
 at
 t
 ga
 t
irfrc_yfdX+
a
    a
    t
  c
    a
    t
p102.6bits

 t
gg
 ta
 a

                      p353.4bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 15) - ir2491474Gap6.0bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2491474frc_yfdX+total10.7bits

...- - - - }p35- ( 26) - p102491411Gap3.7bits
a a
  g
    a
    t

                                           p102.8bits

...- - - - |p35- p102491411total4.4bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102491469Gap1.4bits
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491469total4.8bits

*2491490**2491500**2491510**2491520**2491530**2491540**2491550**2491560**2491570
 5’ c g t g g t a a t c a g a g a g a g t c g c g a c a t t t g t g a t g t t a t t c t t a c a a c t g t a a g a a g c g c c g g t g a t t t a c a a g c a a g g g t 3’
 - arg - gly - asn - gln - arg - glu - ser - arg - his - leu -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -fMet - val - ile - arg - glu - ser - arg - asp - ile - cys - asp - val - ile - leu - thr - thr - val - arg - ser - ala - gly - asp - leu - gln - ala - arg - val -
 -

   trp -         -     -     -     -     -     -     -     -fMet - met - leu - phe - leu - gln - leu -     -     -     -     -fMet - ile - tyr - lys - gln - gly - tyr -

[###>orf8codons
gg
t

...ir

   g
   t
  g
   a
   t
   t
   ac
   a
a g
 c a
   a
   g
sd

- 2 -

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - ...sd- ( 8) - ir2491571Gap

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - ...sd- ir2491571frc_yfdX+total5.3

**2491580**2491590**2491600**2491610**2491620**2491630**2491640**2491650

 5’ a t g a t t a c g c t t t t t a a a g c g t a c c a t a a a a c a t a a c a t a a t a a a t g a t t t g t g a t g a c a c g g g a t t a t t g c g g t t t a c t t 3’

 -

  fMet -

         ile -

               thr -

                     leu -

                           phe -
                                 lys -

                                       ala -

                                             tyr -

                                                   his -

                                                         lys -

                                                               thr -         -     -     -     -     -     -fMet -       met -       thr -       arg -       asp -       tyr -       cys -       gly -       leu -       leu -

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 - asp - tyr - ala - phe -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - ile - cys - asp - asp - thr - gly - leu - leu - arg - phe - thr - leu -

...

 a
 t
 g
 a
t
 t
 a
c
gc

 t

t
 t
 t
irfrc_yfdX+[###>orf12codons

  g
  t
g
  at

  g
  ac

  a
 c
gg

 g
  a
  t
 ta

  t
irfrc_yfdX+

 t
 ac

 t
t

...p10
a
  t
  ga

  t
  t
p352.6bits

  ta

 c
c a

  t
p104.9bits

     a
     ac

     a
     t
     a

     t
     a

     a
t
     ga

    t
     t
     t
sd
a t

  g
  a
  ca
p353.3bits
gt

 t
 ta

c
 t

                                                                           ...sd

...}sd- ( 8) - ir2491571Gap2.4bits

  ta

  a
c a

  t

                                    p105.6bits{- - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir2491625Gap2.4bits

...|sd- ir2491571frc_yfdX+total5.3bits|- - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2491625frc_yfdX+total8.6bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p102491593Gap3.3bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p102491648Gap2.3bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491593total4.2bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491648total4.7bits

 t

 t
t
t
 a
p353.8bits
c a

  t
  a

  t
p105.5bits

  t
  tg

  c
g
 g

                                      p353.4bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102491605Gap1.4bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 22) - p102491662Gap

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491605total7.9bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p102491662total8.6
t
t
t
a
a
a

      p355.6bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p102491608Gap2.4bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491608total8.6bits

**2491660**2491670**2491680**2491690**2491700**2491710**2491720**2491730

 5’ t g a g g a a t a t a a a a t g c g a g t t t a t a g c a c c g c g a g c g c c a a a t a a t t t t a t g a c c a c a a c c t g t c g t a t t g t g g t c a t a a 3’

 -

       -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - trp - ser -     -

 -     -     -     -     -      fMet -       arg -       val -       tyr -       ser -       thr -       ala -       ser -       ala -       lys -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 - arg - asn - ile - lys - cys - glu - phe - ile - ala - pro - arg - ala - pro - asn - asn - phe - met - thr - thr - thr - cys - arg - ile - val - val - ile - lys -

...

t
p103.8bits

  a
  a

  at

  gc

 ga

 gt

  tt

  a
  ta

g c
irfrc_yfdX+[###>orf11codons

  ta

  tt

g t

                                                                 p104.6bits

...

t
g
a
g
g
a
a
ta
sd
t
t

at

a
p354.7bits
a a

    t
    a

    t

                                    p104.6bits

[###>orf10codons{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p102491694Gap3.3bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir2491665Gap2.3bits
t
a
a
tt

t

                                                   p104.4bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2491665frc_yfdX+total12.3bits

   t
t
   tt

   a
   t
p103.2bits
t
a
a
a
a
t
p107.6bits
t
t

ta

t

                      p354.8bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491694total6.0bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p102491662Gap2.3bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p102491720Gap3.3bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491662total8.6bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491720total6.0bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102491696Gap1.4bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491696total7.7bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 26) - p102491699Gap3.7bits

- 3 -
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102491699total4.2bits

**2491740**2491750**2491760**2491770**2491780**2491790**2491800*
 5’ a a a a t t g t c g g c t g g a g g g a g t t a a a t c c t t t a c c t c a a t a t a c t g c c t g t c a g c a t t a g t t c a c a a a c a g t g c t t 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -fMet - ser - ala - gly - gly - ser -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu -
 - asn - cys - arg - leu - glu - gly - val - lys - ser - phe - thr - ser - ile - tyr - cys - leu - ser - ala - leu - val - his - lys - gln - cys -
                                                                                                                                                                     <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.yfdX