- 1 -
 piece 1, NC_000913, gapC_cybB+, config: linear, direction: +, begin: 1488708, end: 1488945

*1488710**1488720**1488730**1488740**1488750**1488760**1488770**1488780*
 5’ a c c a a a a c c g t t a a t a c c a a c t t t a c t c a t g g t t t t c t c c t g t c a g g a a c g t t c g g a t g a a a a t t g a t c c t t t c c a a g c t t 3’
 - thr - lys - thr - val - asn - thr - asn - phe - thr - his - gly - phe - leu - leu - ser - gly - thr - phe - gly -     -     -fMet - ile - leu - ser - lys - leu -
 - pro - lys - pro - leu - ile - pro - thr - leu - leu - met - val - phe - ser - cys - gln - glu - arg - ser - asp - glu - asn -     -     -     -     -     -     -
 - gln - asn - arg -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       lys -       ile -       asp -       pro -       phe -       gln -       ala -         -

 t
 t
 ct
 c
 tg
 tc
 a
 g
 a
c
 g
sd
cg
ga
 tg
 a
 a
 t
 g
 a
 tc
 c
 t
irgapC_cybB+[#...orf
t
t
t
c
t
p354.8bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 10) - ir1488764Gap2.7bits
ag
c
t

                                                                     ...sd

                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1488764gapC_cybB+total9.8bits
g a
    a
    a
    a
    t

      p103.6bits

                                                                                                                           {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 26) - p101488767Gap3.7bits
                                                                                                                           |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101488767total4.6bits

*1488790**1488800**1488810**1488820**1488830**1488840**1488850**1488860*
 5’ a g a c c a g g a t g g c g g g a t g g g c a a t c t c c a t t c t c a c a g t g a a a c g t a a c g t a c t g a a a a c g g g t g a a c a a t a t t t a a t g a 3’
 - arg - pro - gly - trp - arg - asp - gly - gln - ser - pro - phe - ser - gln -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - asn - asn - ile -     -     -
 -     -     -     -     -     -      fMet -       gly -       asn -       leu -       his -       ser -       his -       ser -       glu -       thr -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -fMet - ala - gly - trp - ala - ile - ser - ile - leu - thr - val - lys - arg - asn - val - leu - lys - thr - gly - glu - gln - tyr - leu -       met -       lys -

...##>orf9codons

 gg
g
 at
 gg
gc
 a
 t
 ct
 c
 a
 t
irgapC_cybB+[###>orf11codons
tt
 a
 t
 ga

                                                                     ...ir

...

 a
g
 a
c
 c
 a
 g
 ga
t
g
sd

 ta
 ct
ga
 a
 ac
 g
 g
tg
 a
sd
a
tg
a

                                        ...sd

                                                                                                                                                               {- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir1488805Gap2.3bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 14) - ir1488866Gap4.9bits
                                                                                                                                                               |- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1488805gapC_cybB+total8.3bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1488866gapC_cybB+total8.5bits
a
  t
  g
  a

    ...p35

                                                                                                                                                                 {- - - - - ...p35- ( 23) - p101488890Gap
                                                                                                                                                                 |- - - - - ...p35- p101488890total6.5

*1488870**1488880**1488890**1488900**1488910**1488920**1488930**1488940*
 5’ a a t t t t g a g a a a a g c c c g t t a t g t t a a c g g a a a a t t a t g t t a a a g c a g g a a a t g t t a t g g a a a a t a a a t a t t c a a g 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       leu -       lys -       gln -       glu -       met -       leu -       trp -       lys -       ile -       asn -       ile -       gln -
 -     -fMet - arg - lys - ala - arg - tyr - val - asn - gly - lys - leu - cys -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -

   phe -         -     -     -     -     -      fMet -       leu -       thr -       glu -       asn -       tyr -       val -       lys -       ala -       gly -       asn -       val -       met -       glu -       asn -       lys -       tyr -       ser -

...

  a
  a
t t
  tt
g
  ag
  a

              irgapC_cybB+{- - - - - - - - - - - - - }sd- ( 7) - ir1488906Gap3.7bits[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.cybB

...

    a
    a
    t
    t
t
   g
a g
    a
    a
    a
sd

 g
 t
 at
 gt
ta
 ac
g
ga
 a
 a
 t
irgapC_cybB+

 gt
 t
 at
 g
g
 a
 a
 a
 ta
 a
ta
 t

                                                                  irgapC_cybB+

[###>orf4codons

 ta
 tg
t t
p104.6bits

 a
 t
 ta
 t
 g
tt
 a
 a
 g
 c
 ag
 g
 a
 a

                                                 irgapC_cybB+

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 12) - ir1488890Gap4.0bits{- - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir1488926Gap2.4bits

...

a
a
p353.3bits

  gt
  ta
  tg
  t
  a
c g
  ga
  a
  a
sd

 a
 t
g
 t
 a
 a
g
 c
 ag
 g
 a
 a
 t

                                                   sd

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p101488890Gap1.4bits|- - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1488926gapC_cybB+total16.9bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101488890total6.5bits
                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1488890gapC_cybB+total5.6bits

  t
  g
  a
g
  a
p354.6bits|- - - - - - - - - - - - - |sd- ir1488906gapC_cybB+total11.5bits

- 2 -
g
    a
    a
    a
    at

      p103.6bits

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p101488900Gap4.0bits

                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101488900total4.1bits