- 1 -
 piece 1, NC_000913, hdhA_malI+, config: linear, direction: +, begin: 1696035, end: 1696195

**1696040**1696050**1696060**1696070**1696080**1696090**1696100**1696110*
 5’ g t c g a g t c t c a g g t t g t c a g a a t t a a a c a c a t a a a c c t c c t g t g a a c t t c a g t a a a a a t a a a a g g c a c c g c c t g t g t g c c a 3’
 - val - glu - ser - gln - val - val - arg - ile - lys - his - ile - asn - leu - leu -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       pro -
 - ser - ser - leu - arg - leu - ser - glu - leu - asn - thr -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       cys -       his -
 - arg - val - ser - gly - cys - gln - asn -     -     -     -     -     -     -fMet - asn - phe - ser - lys - asn - lys - arg - his - arg - leu - cys - ala - thr -

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]NC_000913.hdhA

  cc
   t
g t
   gt
  g
  cc
   a

...ir

   ta
   a
   a
   a
   a
   t
   a
   a
   a
   a
   g
c a
 c
  c
sd

  tg
   t
g
   tg
  cc
   a

                            ...ir

                                                                                                                                                           {- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir1696108Gap2.3bits
                                                                                                                                                           |- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1696108hdhA_malI+total6.1bits
                                                                                                                                                           {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 11) - ir1696110Gap3.0bits
                                                                                                                                                           |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1696110hdhA_malI+total5.6bits

*1696120**1696130**1696140**1696150**1696160**1696170**1696180**1696190*
 5’ c a t t t t t t a t c a t t a a c c t t g a g g a a a g g a c a c t a c c a g g t a t a g c a g a t a a a g a g a g g a t t a t t t c g c t g c a a t g a g c c 3’
 -

   his -

         phe -

               leu -

                     ser -

                           leu -

                                 thr -

                                       leu -

                                             arg -

                                                   lys -

                                                         gly -
                                                               his -

                                                                     tyr -

                                                                           gln -

                                                                                 val -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -

   ile -

         phe -

               tyr -

                     his -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - ser -
 - phe - phe - ile - ile - asn - leu - glu - glu - arg - thr - leu - pro - gly - ile - ala - asp - lys - glu - arg - ile - ile - ser - leu - gln -     -     -

...

c
 a
 t
tt
 t
irhdhA_malI+
g
    ac
    ac
    t

                            p101.8bits[###>orf17codons<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.malI

...

c
 a
 t
t
 t
 t
t
 ta

            irhdhA_malI+

[###>orf8codons
t
t
t
t
at

      p354.8bits

                                                                                                                                                           {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p101696145Gap2.4bits
                                                                                                                                                           |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101696145total4.1bits