- 1 -
 piece 1, NC_000913, lrhA_yfbQ-, config: linear, direction: -, begin: 2405612, end: 2404644

*2405610**2405600**2405590**2405580**2405570**2405560**2405550**2405540*
 5’ t a a t t t g c t g g a t t t t t c a a t g g g g g a c a t g a a t c t t g a c c t t t t t t g c t g t t a t c g c c a c t c c c t g c c g t g g a a g t c a g c 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu - leu - ser - pro - leu - pro - ala - val - glu - val - ser -
 - asn - leu - leu - asp - phe - ser - met - gly - asp - met - asn - leu - asp - leu - phe - cys - cys - tyr - arg - his - ser - leu - pro - trp - lys - ser - ala -
 - ile - cys - trp - ile - phe - gln - trp - gly - thr -     -     -fMet - thr - phe - phe - ala - val - ile - ala - thr - pro - cys - arg - gly - ser - gln - leu -
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]NC_000913.yfbQ

*2405530**2405520**2405510**2405500**2405490**2405480**2405470**2405460*
 5’ t t a g a a c a a t g t a c t c c c c c a g g a c g g t g t t t t g a a g g t c t g c a g a a t a a g a t t t t g c c a g a g g g g a a g g c t c g a t t g t g c 3’
 - leu - glu - gln - cys - thr - pro - pro - gly - arg - cys - phe - glu - gly - leu - gln - asn - lys - ile - leu - pro - glu - gly - lys - ala - arg - leu - cys -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - lys - val - cys - arg - ile - arg - phe - cys - gln - arg - gly - arg - leu - asp - cys - ala -
 - arg - thr - met - tyr - ser - pro - arg - thr - val - phe -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu -

*2405450**2405440**2405430**2405420**2405410**2405400**2405390**2405380**2405370
 5’ t g t t a a t a a c t t a a t a a t g a c a a a a t a a t g a g g t g t a t a t g c t t t a c a t g c a a t g t t a t a t a g t g a a t t g t t c t g a t t c t t 3’
 - cys -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       arg -       cys -       ile -       cys -       phe -       thr -       cys -       asn -       val -       ile -         -     -     -     -     -     -     -
 - val - asn - asn - leu - ile - met - thr - lys -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu - tyr - ser - glu - leu - phe -     -     -     -
 - leu - ile - thr -     -     -     -     -     -     -     -fMet - tyr -       met -       leu -       tyr -       met -       gln -       cys -       tyr -       ile -       val -       asn -       cys -       ser -       asp -       ser -         -

 t
g
 t
 t
 a
 a
p352.6bits

  at
  a
  at
  ga
 g
tg
  t
  at
  at
g
 c
irlrhA_yfbQ- [###>orf12codons[#...orf

     t
     a
     ac
     t
     ta
     at
     a
     a
t g
     a
  c
     a
     a
sd
ta
 ta
 tg
ct
 t
t a
 ca
 t
 gc
 a
 a
irlrhA_yfbQ-
a
    a
    tt
 g
    t

                                                       p100.8bits

                                                                                                                                         {- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir2405423Gap2.3bits

 t
  a
  c
  at
  g
 ca
  a
t
g t
 t
  a
  t
  at
  a

                                                               irlrhA_yfbQ-

                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405423lrhA_yfbQ- total7.4bits

  t
  a
  ta
g
  t
p105.9bits

 c
 a
 a
 a
 at
 a
 t
 g
 a
 g
tg
 t
 a
sd
t
ta
ca
p355.5bits
a t
  g
  a
  c
  a

      p353.3bits{- - - - - - - - - - - }sd- ( 6) - ir2405412Gap4.3bits

                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - |sd- ir2405412lrhA_yfbQ- total9.6bits
                                                                                                                                         {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 15) - ir2405403Gap6.0bits
                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405403lrhA_yfbQ- total8.4bits
a a
    t
    a
    a
    t
p104.6bits

 ta
 t
g c
 t

                      p105.3bits

                                                                                                                                         {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102405426Gap1.4bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102405384Gap1.4bits
                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405426total5.7bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405384total4.9bits
                                                                                                                                         {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p102405412Gap3.3bits
                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405412total5.3bits

 t
gt
 a
t
 a

      p352.6bits

                                                                                                                                         {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p102405391Gap4.0bits
                                                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405391total4.5bits

**2405360**2405350**2405340**2405330**2405320**2405310**2405300**2405290
 5’ a a t t g t a a g t c t g g t t t t t t t a t c t g t a a g a t a a t t g t g t g a a a a t g c c t c a t t t a a g a a t t c a c t a a t g a a a c g c g a t g a 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - cys - glu - asn - ala - ser - phe - lys - asn - ser - leu -       met -       lys -       arg -       asp -       asp -
 -fMet -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - lys -       met -       pro -       his -       leu -       arg -       ile -       his -         -     -     -     -      fMet -       met -

...##>orf15codons
ta
ag
at
p105.7bits

 a
 a
 a
 tg
c
 ct
 c
 a
 tt
 t
 a
 ag
 a
irlrhA_yfbQ-

 gc
ga
 tg
 a

...ir
t
g
t
a
a
p355.5bits

     t
    gt
     a
    ga
     ta
     at
t g
    t
     gt
    g
sd

    t
   g
   c
    t
   ca
    t
    t
t a
a
    g
    a
    t
    t
sd[###>orf8codons
a
tg
a

...ir

- 2 -
t
t
t
t
at
p354.8bits{- - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir2405325Gap2.4bits

 c
  ta

  at

  ga

  a
  ac

g
 cg

  a
  tg

  a

                                                                            ...ir

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405325lrhA_yfbQ- total5.7bits{- - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir2405292Gap2.4bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p102405342Gap2.4bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 10) - ir2405302Gap2.7bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405342total8.8bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405302lrhA_yfbQ- total5.6bits
g
    a
    a
    a
    a
    t
p103.6bits

    g
     a

     t

    ca

    ct

     a

t g

     a

     a
    c
sd
g a

    tg

    a

                                        ...p10

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102405328Gap1.4bits|- - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405292lrhA_yfbQ- total8.3bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405328total6.9bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 11) - ir2405289Gap3.0bits

 t
 t
 t
 a
 a
g

      p354.7bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405289lrhA_yfbQ- total8.0bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p102405292Gap2.4bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405292total4.6bits

**2405280**2405270**2405260**2405250**2405240**2405230**2405220**2405210

 5’ t g a t a t t t c c t c a t t a c g g a g a g t t t a a c t g c g t g a t g a t t t c c g a g g t g t c g c a a t g g g g g c a a g g t g t g a a a c t a t t g t 3’

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet -     -     -     -     -

 -

   asp -

         ile -

               ser -

                     ser -

                           leu -

                                 arg -

                                       arg -

                                             val -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       gly -       ala -       arg -       cys -       glu -       thr -       ile -       val -

 -

   ile -

         phe -

               pro -

                     his -

                           tyr -

                                 gly -

                                       glu -

                                             phe -

                                                   asn -

                                                         cys -
                                                               val -

                                                                     met -

                                                                           ile -

                                                                                 ser -

                                                                                       glu -

                                                                                             val -

                                                                                                   ser -

                                                                                                         gln -

                                                                                                               trp -

                                                                                                                     gly -

 gln -

 gly -

 val -

 lys -

 leu -

 leu -

 leu -

...

t
g
 a
 t
 a
 t
 t
 tc

 c
 t
irlrhA_yfbQ- [###>orf14codons

  g
  c
  a

  t
  g
 gg

 g
 gc

  a
  a
gg

 t
g
  t

                                                            irlrhA_yfbQ-

...

 t
 g
 a
 t
 a
t
 t
 tc

 c
 tc

 a
 t
irlrhA_yfbQ-

 a
 tg

 at

 t
 t
c
cg

 a
 g

t
 g
 tc
sd
ta

t
tg

t

                                                      ...sd

...

t

    irlrhA_yfbQ- {- - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir2405233Gap2.4bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405233lrhA_yfbQ- total5.3bits

...

t

    p102.4bits

**2405200**2405190**2405180**2405170**2405160**2405150**2405140**2405130

 5’ t a a g c g g a a t t a a t g a a t g a g g a t g a t g c t a a t t a a t t a t t a t t t a a t a t t c a a a a a g g t t t t g a t g t g c t t a t t a a t a a t 3’

 -     -     -     -     -      fMet -       asn -       glu -       asp -       asp -       ala -       asn -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       leu -       ile -       asn -       asn -

 -

   lys -

         arg -

               asn -         -     -      fMet -       arg -       met -       met -       leu -       ile -       asn -       tyr -       tyr -       leu -       ile -       phe -       lys -       lys -       val -       leu -       met -       cys -       leu -       leu -       ile -       ile -

 -

   ser -

         gly -

               ile -

                     asn -

                           glu -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

[###>orf35codons[###>orf8codons
t
a
at

a
t
p106.3bits
t
 tg

 a
 tg

t
g
 ct

 t
 a
 tt

 a

 ta

                                                                 irlrhA_yfbQ-

...

  t
  a
  a
  g
c
  g
  g
  a

  t
  t
sd

 t
g a

 at

 ga

g

 at

 ga

 t
 gc

 t
 a
irlrhA_yfbQ-

 a
 t
 at

 t
ca

 a
 a
 a

 g
 g
t

 t
sd
t
t
a

t
a

t

                                                                         ...sd

[###>orf13codons

 a
 tg

 at

 gc

ta

 at

 ta

 a
 tt

 a
 t
irlrhA_yfbQ- {- - - - - - - - - - - }sd- ( 6) - ir2405143Gap4.3bits
t

...p35
t
 t
 a
 a
 tg

 a

 t
 g
 a
 gg

 a
 tg

 a
 t
irlrhA_yfbQ-
a a

    t
   ta

    t
p103.3bits|- - - - - - - - - - - |sd- ir2405143lrhA_yfbQ- total8.0bits

- 3 -

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - }sd- ( 6) - ir2405195Gap4.3bits
t
at

t
a
t
p107.1bits

   ga

   t
g
   t
   gc

  tt

   at

   t
   a

   t
   a

   t

                                                                         irlrhA_yfbQ-

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - |sd- ir2405195lrhA_yfbQ- total10.9bits{- - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir2405141Gap2.4bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 10) - ir2405191Gap2.7bits|- - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405141lrhA_yfbQ- total10.3bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405191lrhA_yfbQ- total9.5bits

    t

a
    a
    t
    a
p351.8bits

 ag

g
 a
 t
 g
 a
t
g
 c
 t
 a

 t

 a
 a
 t

                  irlrhA_yfbQ- {- - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 24) - p102405109Gap

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 16) - ir2405185Gap6.4bits|- - - - - - - - - - - - - ...p35- p102405109total5.0

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405185lrhA_yfbQ- total7.5bits

    g
     a
     a
     t
     t
     a
     a
     t
   g
     a
     a
t g

     ag

    g
     a

                 sd

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - }sd- ( 7) - ir2405182Gap3.7bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405182lrhA_yfbQ- total9.1bits
a
  t
  ga

  a
  t

      p353.5bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p102405172Gap2.3bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405172total4.4bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p102405169Gap4.0bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405169total6.5bits
a
  t
  ga

  t
 g

      p351.6bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p102405162Gap2.3bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405162total5.6bits

**2405120**2405110**2405100**2405090**2405080**2405070**2405060**2405050

 5’ a g a a g a t t a c t t t g c c t a a c a t a a c a t a a c t t t g c a t c a g a t a a t t c g c a a t g a c c c t t a t a a a t a a a a g g t t t t t g g g g t 3’

 -

   arg -

         arg -

               leu -

                     leu -

                           cys -

                                 leu -

                                       thr -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 -

   glu -

         asp -

               tyr -

                     phe -

                           ala -         -     -     -     -     -fMet - his - gln - ile - ile - arg - asn - asp - pro - tyr - lys -     -     -     -     -     -     -

 -     -     -     -      fMet -       pro -       asn -       ile -       thr -         -     -     -     -     -     -     -     -fMet - thr - leu - ile - asn - lys - arg - phe - leu - gly -     -

[###>orf28codons[###>orf6codons

 t
 at

 a
 a
 a
 ta

 a
 a

 g
 g
t

 t
 t
sd
t

                                                   ...p10

...

   a
   g
   a
a
   g
   a
   t
   ta
sd[###>orf13codons

    t

a
    ta

    a

                                    p351.8bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...sd- ( 14) - ir2405042Gap

...

a
    g
    a

   g
p351.4bits

  t
  a

c a

  t
p105.6bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...sd- ir2405042lrhA_yfbQ- total8.8

       a
       ct

t

       t
       gc

       ct

       a
       ac

       a
       t
       a

       c
       a

                  irlrhA_yfbQ- {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 23) - p102405045Gap

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - }sd- ( 7) - ir2405115Gap3.7bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p102405045total7.9

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - |sd- ir2405115lrhA_yfbQ- total6.3bits

  t
  a
  a
c a

  t

      p105.6bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p102405104Gap2.3bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p102405109Gap2.4bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405109total5.0bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102405104total4.7bits

**2405040**2405030**2405020**2405010**2405000**2404990**2404980**2404970*

 5’ a a a a t g c t c g g a t a a a t g a c g g a t c c c t g c t c t t g a t g c c g c c t c a c c a t t g c t g t t g g t a c g t g t t c g c g t a t g a c c a g c 3’

- 4 -
 -     -

        fMet -

               leu -

                     gly -         -fMet - thr - asp - pro - cys - ser -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - thr - ser -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu - leu - val - arg - val - arg - val -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - met - pro - pro - his - his - cys - cys - trp - tyr - val - phe - ala - tyr - asp - gln - arg -

...

a
a
at
p107.6bits[###>orf4codons

 t
 g
 c
tg
p354.3bits

    t
    a
    tg
    a
c

                                                       p102.2bits

...- - - - - - }sd- ( 14) - ir2405042Gap4.9bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p102404973Gap2.3bits
...- - - - - - |sd- ir2405042lrhA_yfbQ- total8.8bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102404973total4.2bits
...}p35- ( 23) - p102405045Gap1.4bits
...|p35- p102405045total7.9bits

  a
  a
  a
  t
  g
 c
 t
 c
 g
g
  at
  a
  a
  t
 g

                  irlrhA_yfbQ-

*2404960**2404950**2404940**2404930**2404920**2404910**2404900**2404890*
 5’ g a t g c t g c a c g a g a g t g g a a c a a g g a c t c a c a t t t a c a t t t a t a c a a a c a c g c g c a t g t c a t a a a t a g a a a a g a g t g a g t a 3’
 - asp - ala - ala - arg - glu - trp - asn - lys - asp - ser - his - leu - his - leu - tyr - lys - his - ala - his - val - ile - asn - arg - lys - glu -     -     -
 -fMet - leu - his - glu - ser - gly - thr - arg - thr - his - ile - tyr - ile - tyr - thr - asn - thr - arg - met - ser -     -     -     -     -     -     -     -
 - cys - cys - thr - arg - val - glu - gln - gly - leu - thr - phe - thr - phe - ile - gln - thr - arg - ala - cys - his - lys -     -     -     -      fMet -       ser -       asn -

 t
gt
 c
 a
 t
p353.2bits

   ag
   a
g t
   ga
  gt
   a

...ir

   at
  g
   t
   c
   a
   t
   a
   a
   a
  t
a g
   a
   a
   a
sd
ta

                     ...p10

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - }sd- ( 7) - ir2404890Gap3.7bits
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - |sd- ir2404890lrhA_yfbQ- total6.7bits
                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102404884Gap1.4bits
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102404884total5.4bits

*2404880**2404870**2404860**2404850**2404840**2404830**2404820**2404810*
 5’ a c t t a a t a g a t a t g c g a t c c c t g a a g a t a t a t t c t g t g a t c t a c t t c a g g c a t t a t a a c g g a a c a a t g t g a g t c g c t t t t t 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       ser -       arg -       phe -       phe -
 -

   leu -

         ile -

               asp -

                     met -

                           arg -

                                 ser -

                                       leu -

                                             lys -

                                                   ile -

                                                         tyr -

                                                               ser -

                                                                     val -

                                                                           ile -

                                                                                 tyr -

                                                                                       phe -

                                                                                             arg -

                                                                                                   his -

                                                                                                         tyr -

                                                                                                               asn -

                                                                                                                     gly -
 thr -

 met -         -     -     -     -     -

...

 a
ct
 ta
 at
 a
irlrhA_yfbQ-

 ta
 ta
t
 t
p106.5bits

  g
 gc
  a
  t
  ta
  t
  a
  a
c
  g
  ga
  a
 c
  a
sd[###>orf26codons
t
t

                                                                             ...p35

...

  a
c
t
  t
p103.7bits
ta
tt
ct
p106.0bits

 ac
 a
 a
 tg
t
ga
 g
 t
 cg
 c
 t
 tt
 t
irlrhA_yfbQ-

    t
a g
    a
    t
    a

      p351.5bits{- - - - - - - - - }sd- ( 5) - ir2404818Gap5.4bits

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p102404855Gap3.3bits|- - - - - - - - - |sd- ir2404818lrhA_yfbQ- total5.6bits

                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102404855total4.7bits

   a
   at
g
   tg
   ag
   t
  cg
  c
  tt
   t
  tt

                                                                                      ...ir

                                                                                                                                                                     {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102404853Gap1.4bits{- - - - - - - - - - - - - }sd- ( 7) - ir2404816Gap3.7bits
                                                                                                                                                                     |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102404853total6.0bits|- - - - - - - - - - - - - |sd- ir2404816lrhA_yfbQ- total5.3bits
                                                                                                                                                                     {- - - ...p35- ( 23) - p102404781Gap
                                                                                                                                                                     |- - - ...p35- p102404781total5.7
t
t

  ...p35

                                                                                                                                                                   {- ...p35- ( 24) - p102404779Gap
                                                                                                                                                                   |- ...p35- p102404779total5.2

*2404800**2404790**2404780**2404770**2404760**2404750**2404740**2404730*
 5’ t a g t g c a a c t c a t a t g c a t t t t t a c t t t c g t c c g g g t t c c g g a t g a a a c t g c c a g g g a g g c a c a t t a c a a a t g g a a t t g c t 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - lys - leu - pro - gly - arg - his - ile - thr - asn - gly - ile - ala -
 -

   ser -

         ala -

               thr -

                     his -

                           met -

                                 his -

                                       phe -

                                             tyr -

                                                   phe -

                                                         arg -

                                                               pro -

                                                                     gly -

                                                                           ser -

                                                                                 gly -         -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       glu -       leu -       leu -
 -fMet - gln - leu - ile - cys - ile - phe - thr - phe - val - arg - val - pro - asp - glu - thr - ala - arg - glu - ala - his - tyr - lys - trp - asn - cys - leu -

- 5 -

...

 t
 a
g
p353.8bits

   t
t t
   ac
   t
p103.4bits[###>orf20codons
ca
 a
 at
 g
 g
 a
t
 t
 g
 ct

...ir

 t
 a
c
 t
t t
p103.8bits
g
 a
 ac
 tg
c
 ag
 g
 ag
g
c
sd
t
t
a
c
t

      p355.7bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 14) - ir2404732Gap4.9bits

                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2404732lrhA_yfbQ- total6.3bits

...

t
irlrhA_yfbQ-
g a
    a
    ac
    t

                      p102.4bits

                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p102404757Gap2.4bits
                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102404757total5.7bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p102404781Gap1.4bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102404781total5.7bits

...

  t
  a
g t

       p353.8bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p102404779Gap2.4bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102404779total5.2bits

*2404720**2404710**2404700**2404690**2404680**2404670**2404660**2404650*
 5’ t g t t t g t g t g t g c a c a g c a t t a a c c a g c t c a g t a t g a g c c g c c a g t a a g t g a t a a t a t a t g a t a a g t g c a a a t c g t c c 3’
 - cys - leu - cys - val - his - ser - ile - asn - gln - leu - ser - met - ser - arg - gln -     -fMet - ile - ile - tyr - asp - lys - cys - lys - ser - ser -
 -

   val -

         cys -

               val -

                     cys -

                           thr -

                                 ala -

                                       leu -

                                             thr -

                                                   ser -

                                                         ser -

                                                               val -         -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       ile -       ser -       ala -       asn -       arg -
 - phe - val - cys - ala - gln - his -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - gln - ile - val -

...

t
gt
t
irlrhA_yfbQ- [###>orf16codons[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.lrhA
a
  t
  g
  a
gc
p350.1bits
t
 at
 at
 ga
ta
 ag
 t
gc
 a
 at
irlrhA_yfbQ-

    c
    g
    c
    c
     a
   g
     t
     a
     a
    g
t g
     a
    t
     a
sd
ta
tg
at

                         p106.4bits

                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir2404663Gap2.4bits
                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir2404663lrhA_yfbQ- total5.9bits
                                                                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p102404663Gap2.4bits
                                                                                                                                                                   |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p102404663total4.1bits