- 1 -
 piece 1, NC_000913, pncB_pepN+, config: linear, direction: +, begin: 989550, end: 989864

*989550**989560**989570**989580**989590**989600**989610**989620**989630
 5’ g t g c a g a a c a g g a g a a g c g a a t t g t g t c a t a g g t g c g c a g t a g c g t c c t c g t a c a g g a g c g t t t a g t a c a a t a a a c a t c t t 3’
 -fMet - gln - asn - arg - arg - ser - glu - leu - cys - his - arg - cys - ala - val - ala - ser - ser - tyr - arg - ser - val -     -     -     -     -     -     -
 - cys - arg - thr - gly - glu - ala - asn - cys - val - ile - gly - ala - gln -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 - ala - glu - gln - glu - lys - arg - ile - val - ser -     -fMet - arg - ser - ser - val - leu - val - gln - glu - arg - leu - val - gln -     -     -     -     -
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]NC_000913.pncB

**989640**989650**989660**989670**989680**989690**989700**989710
 5’ c a g g a a c t g c t g g a g t a t a c c t t g t t t c g c a a t t t a t t g a a c c c c g a t c a c a c c a t a t g c c a c c t t t c t g g t c g a t g g c a t 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -fMet - phe - arg - asn - leu - leu - asn - pro - asp - his - thr - ile - cys - his - leu - ser - gly - arg - trp - his -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - pro - pro - phe - trp - ser - met - ala - leu -

 t
 t
 t
 a
t
 t
p354.8bits

    t
    at
   g c
c
p101.0bits

 t
gg
 t
 c
g

                                      p352.5bits

                                                                                                                                               {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p10989687Gap1.4bits
tg
g
ca
t

                                                                                 p354.1bits

                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p10989687total4.4bits{- - - - - - - - - ...p35- ( 23) - p10989730Gap
                                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 22) - p10989722Gap
                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p10989722total4.7
                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - ...p35- p10989730total6.5

**989720**989730**989740**989750**989760**989770**989780**989790
 5’ t a c g c g g t g t a t g t t a t a a a a a t g t a g c a a t a a a g g c g t t t g t a c c t g a a a a g a t g a a g a t t c t g c a t a g c g c g a t t t a c g 3’
 - tyr - ala - val - tyr - val - ile - lys - met -     -     -     -     -     -fMet - tyr - leu - lys - arg -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -fMet - leu -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 - arg - gly - val - cys - tyr - lys - asn - val - ala - ile - lys - ala - phe - val - pro - glu - lys -       met -       lys -       ile -       leu -       his -       ser -       ala -       ile -       tyr -       ala -

 t
 a
 t
g
t t
p104.6bits

  gt
   a
  gc
   a
   ta
   a
   g
   g
c
   gt
   t
sd

 a
 a
ga
 t
 ga
 a
g
 at
 t
 c
 tg
 c
 at
irpncB_pepN+
a a
    a
    a
    at

      p103.8bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 18) - ir989765Gap6.9bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p10989730Gap1.4bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir989765pncB_pepN+total7.4bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p10989722Gap2.3bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p10989722total4.7bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p10989730total6.5bits

**989800**989810**989820**989830**989840**989850**989860
 5’ c a a c a g g a a t a g a c t g a a c a c c a g a c t c t a t a a a a g a t g c t a a a g g t t a t t t a t g a c t c a a c a g c c a c a a g c 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu - lys - val - ile - tyr - asp - ser - thr - ala - thr - ser -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       thr -       gln -       gln -       pro -       gln -
 -

   thr -

         gly -

               ile -

                     asp -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

[###>orf15codons

 a
g
 at
gc
 ta
 a
 g
t
ta
 t
sd[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.pepN
t
 t
 ta
 t
 ga
 ct
 c
 a
 ac
 a
gc
 c
 a

                  irpncB_pepN+

                                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - }sd- ( 7) - ir989845Gap3.7bits
                                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - |sd- ir989845pncB_pepN+total10.0bits