- 1 -

 piece 1, NC_000913, rdlB_LDR-, config: linear, direction: -, begin: 1269407, end: 1269127

**1269400**1269390**1269380**1269370**1269360**1269350**1269340**1269330

 5’ g c a g g g g t a a c a g c c t g c g g c c a t t t t t g t c t t t a t c t c t t c c a c a a g t a a a t a t t g g c a a c c c g a g c t g g a a g c a t c a t c 3’

 - ala - gly - val - thr - ala - cys - gly - his - phe - cys - leu - tyr - leu - phe - his - lys -     -     -fMet - ala - thr - arg - ala - gly - ser - ile - ile -

 - gln - gly -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 - arg - gly - asn - ser - leu - arg - pro - phe - leu - ser - leu - ser - leu - pro - gln - val - asn - ile - gly - asn - pro - ser - trp - lys - his - his - pro -
t
t
gt

ct
p355.6bits
a
    a

   ta

    t
p102.5bits
a
ag

c
a
tc

a
tc

                                          ...sd

                                                                                                         {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p101269357Gap1.4bits

                                                                                                         |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101269357total6.7bits
a a

    t
    a
  t
    t

      p102.7bits

                                                                                                           {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p101269356Gap2.4bits

                                                                                                           |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101269356total5.9bits

**1269320**1269310**1269300**1269290**1269280**1269270**1269260**1269250

 5’ c a g a g c a c t c a t g a a a c g a c t g c a a c a g c t g t t g a a a a g c c g g a a t g t a c t c t t t a t t g c a a a c a t t t c a g g g a t g a a g t g 3’

 - gln - ser - thr - his - glu - thr - thr - ala - thr - ala - val - glu - lys - pro - glu - cys - thr - leu - tyr - cys - lys - his - phe - arg - asp - glu -       val -

 -     -     -     -      fMet -       lys -       arg -       leu -       gln -       gln -       leu -       leu -       lys -       ser -       arg -       asn -       val -       leu -       phe -       ile -       ala -       asn -       ile -       ser -       gly -       met -       lys -         -

 - glu - his - ser -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - tyr - ser - leu - leu - gln - thr - phe - gln - gly -     -     -     -

...

 c
a
   ga

   gc

   a
sd
t
tg

a
a
p356.4bits

 a

 ac

 a
 t

 t
c
 ag

 g
 ga

t
g
 a
sd[###...orf

 c
  t
  ca

  t
  g
  a
  a
  a
 c
g a

  c
  tg

 c
  a
irrdlB_LDR-

   t
t t

   a
  t t
p102.6bits

   g
   a
   a
g t

   g

                                                   ...ir

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir1269316Gap2.4bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p101269273Gap3.3bits{- - - - - - - - - - - }sd- ( 6) - ir1269248Gap4.3bits

                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1269316rdlB_LDR- total6.2bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101269273total5.7bits|- - - - - - - - - - - |sd- ir1269248rdlB_LDR- total5.8bits

  t
  a
  t
  t
gc

      p100.3bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - ...sd- ( 12) - ir1269242Gap

                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101269271total5.3bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - ...sd- ir1269242rdlB_LDR- total9.2

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p101269271Gap1.4bits
g

...p10
t
t
gc

a
a
p356.1bits
a t

  g
  a

 g

                      p352.4bits

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 24) - p101269245Gap

                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p101269245total5.3

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 24) - p101269228Gap

                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - ...p35- p101269228total5.3

**1269240**1269230**1269220**1269210**1269200**1269190**1269180**1269170*

 5’ a a g a t g a a t t g a g a c g t a g t a t c c a c a c c a a g c c g g a a t t a t c c g g t g a g g c g c a a t g t t g c g g g g g c t t t a t c c c t g g t g 3’

 -

   lys -

         met -

               asn -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - arg - arg - asn - val - ala - gly - ala - leu - ser - leu - val -

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - leu - arg - gly - leu - tyr - pro - trp - trp -

 -     -     -fMet - arg - arg - ser - ile - his - thr - lys - pro - glu - leu - ser - gly - glu - ala - gln - cys - cys - gly - gly - phe - ile - pro - gly - gly -

...>orf24codons[###>orf5codons

...

  a
  a
 g
  a
  t
 g
  a
  at

 t
g
  a
irrdlB_LDR-

  a
  a
g
  a
  t
  g
  a
  a
  t
t
g a

 g
  a
 cg

  t
  a
irrdlB_LDR-

  t
  a
gt

  at

      p105.3bits

...- - - - - - }sd- ( 12) - ir1269242Gap4.0bits

- 2 -
...- - - - - - |sd- ir1269242rdlB_LDR- total9.2bits

...

 a
 a
g
 a
 t

        p101.6bits

...}p35- ( 24) - p101269245Gap2.4bits
...|p35- p101269245total5.3bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p101269228Gap2.4bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101269228total5.3bits

*1269160**1269150**1269140**1269130
 5’ g c a t t g g t t g c t g g a a a g a g a a a a c c c c c g c a c g t t g a 3’
 - ala - leu - val - ala - gly - lys - arg - lys - pro - pro - his - val -
 - his - trp - leu - leu - glu - arg - glu - asn - pro - arg - thr - leu -
 - ile - gly - cys - trp - lys - glu - lys - thr - pro - ala - arg -     -