- 1 -
 piece 1, NC_000913, sdaA_yoaD-, config: linear, direction: -, begin: 1896480, end: 1896301

*1896480**1896470**1896460**1896450**1896440**1896430**1896420**1896410**1896400
 5’ g g t t t t a a t g a t c c g t t g t g c t t t t t g c a t g c g g g c c a c c c t g t a a g c g t a t g g c g a c a a a c g c c t g a c g c a a c a g t g g a a 3’
 - gly - phe - asn - asp - pro - leu - cys - phe - leu - his - ala - gly - his - pro - val - ser - val - trp - arg - gln - thr - pro - asp - ala - thr - val - glu -
 - val - leu - met - ile - arg - cys - ala - phe - cys - met - arg - ala - thr - leu -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 - phe -     -     -     -     -fMet - leu - phe - ala - cys - gly - pro - pro - cys - lys - arg - met - ala - thr - asn - ala -     -     -     -     -     -     -

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]NC_000913.yoaD

 ga
 cg
 c
 a
 c
 ag
t g
 g
 a

                                                                                           ...sd

                                                                                                                                                                 {- - - - - ...sd- ( 8) - ir1896394Gap
                                                                                                                                                                 |- - - - - ...sd- ir1896394sdaA_yoaD- total6.1

**1896390**1896380**1896370**1896360**1896350**1896340**1896330**1896320
 5’ g t g t a g t g g g g a a t a t t a c a g c a g a c g a g a a a g c g g g t a t a a a t t c g c c c a t c c g t t g c a g a t g g g c g a g t a a g a a g t a t t 3’
 - val -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - gln - met - gly - glu -     -     -     -     -
 -     -

        fMet -

               gly -

                     asn -

                           ile -

                                 thr -

                                       ala -

                                             asp -

                                                   glu -

                                                         lys -
                                                               ala -

                                                                     gly -

                                                                           ile -

                                                                                 asn -

                                                                                       ser -

                                                                                             pro -

                                                                                                   ile -

                                                                                                         arg -

                                                                                                               cys -

                                                                                                                     arg -

 trp -

 ala -

 ser -

 lys -

 lys -

 tyr -         -

...

g
 t
sd

    t
a
    ca
   g
p351.4bits

 ta
 a
t
 t
p105.7bits

 t
 tg
 c
 a
g

                                             p355.2bits<- - - ...NC_000913.sdaA

...- - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir1896394Gap2.4bits[#...orf

...- - - - - - - - - - |sd- ir1896394sdaA_yoaD- total6.1bits
ta
t
t

...p10

   g
   t
   a
g
   t
   g
  g
  g
  g
   a
   at
   a
   t
   a
   ca

                  irsdaA_yoaD- {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 22) - p101896321Gap2.3bits

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p101896359Gap2.4bits
                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101896359total4.7bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101896321total4.8bits

**1896310*
 5’ a g t c a c a c t g g a c t t t g a 3’
 -     -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -fMet -
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.sdaA
...##>orf26codons

...

     a

g

 p102.0bits