- 1 -

 piece 1, NC_000913, trkA_mscL+, config: linear, direction: +, begin: 3435887, end: 3436065

*3435890**3435900**3435910**3435920**3435930**3435940**3435950**3435960*

 5’ c t c t t c c a g c c a a g c c c t t t c t t c t t g t a a t t a a t a a g g c g t c t a a t g a c g c c t t a t t a t t t c c c t t t g a t t a t c a a g g a t 3’

 - leu - phe - gln - pro - ser - pro - phe - phe - leu -     -     -     -     -     -     -      fMet -       thr -       pro -       tyr -       tyr -       phe -       pro -       leu -       ile -       ile -       lys -       asp -

 - ser - ser - ser - gln - ala - leu - ser - ser - cys - asn -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

 - leu - pro - ala - lys - pro - phe - leu - leu - val - ile - asn - lys - ala - ser - asn - asp - ala - leu - leu - phe - pro - phe - asp - tyr - gln - gly - leu -
c
 t
 a

 tg

 ac

gc

c
 tt

 at

t
 a
 t
irtrkA_mscL+{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 23) - p103435977Gap

  gt

   a
   a
   t
   t
   a
   a
   t
   a
   a
   g

c g

   t
  c
sd
ta

tt

at

                         p107.1bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103435977total5.4

                                                                                                                   {- - - - - - - - - - - - - }sd- ( 7) - ir3435932Gap3.7bits
t
t
g
at

t
p355.7bits
t

                                                          ...p35

                                                                                                                                           |- - - - - - - - - - - - - |sd- ir3435932trkA_mscL+total10.0bits

    t
    t
a a

    t
    a
p351.8bits

  t

  t
  c

c

                      p353.8bits

                                                                                                                                           {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p103435942Gap2.4bits

                                                                                                                                           |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103435942total6.5bits

                                                                                                                                           {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 26) - p103435973Gap

                                                                                                                                           |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p103435973total5.8

*3435970**3435980**3435990**3436000**3436010**3436020**3436030**3436040*

 5’ t a a t t a a a t t c a t t c c t g g c a g g a a a a t g g c t t a a c a t t t g t t a g a c t t a t g g t t g t c g g c t t c a t a g g g a g a a t a a c a t g 3’

 -

       -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -

 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - val - val - gly - phe - ile - gly - arg - ile - thr -     -

 - ile - lys - phe - ile - pro - gly - arg - lys -       met -       ala -         -     -fMet - leu - asp - leu - trp - leu - ser - ala - ser -     -     -     -     -     -     -

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p103435977Gap1.4bits[###>orf3codons
t
ag

a
ct
p105.5bits

 cg

gc

 t

c
 at

 a
gg

 g
 ag

 a

                                                                                                   sd[- - - - - ...NC_000913.mscL

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103435977total5.4bits

  ta

  a
c a

  t
p105.6bits

 t

 g
 tc

g
p354.6bits
a
ac

a
tg

                                                                                      ...ir

...

    t
a
    a
    t
    t
p351.9bits

 a
 a

 at

 gg

 ct

t
 a

 ca

 tt

 t
 g

                                    irtrkA_mscL+{- - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 9) - ir3436046Gap2.3bits

[###>orf13codons{- - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 8) - ir3435994Gap2.4bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir3436046trkA_mscL+total15.1bits

   a
   a
   t
   t
  c
   a
   t
   t
  c
   c
 t g

   g
c
   a
  g
sd
ta

ac

at
p105.6bits

 t
 a
 a

t
 t
p105.7bits|- - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir3435994trkA_mscL+total6.9bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p103436043Gap3.3bits

   t
t
  c
   a
  t
   t
p101.2bits
g
    a

    a

    t

                      p103.6bits|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103436043total6.9bits

...- - - - - - - - - - }p35- ( 26) - p103435973Gap3.7bits

...- - - - - - - - - - |p35- p103435973total5.8bits

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p103435991Gap1.4bits

                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103435991total4.1bits
a
  t
  t
  c
  ct

      p352.2bits

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 21) - p103436001Gap3.3bits

                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103436001total4.5bits

 t
gg

 c
 a
g
p353.1bits

- 2 -

                                                                                                                                                                 {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 26) - p103436011Gap3.7bits
                                                                                                                                                                 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p103436011total4.8bits

*3436050**3436060*
 5’ a g c a t t a t t a a a g a a t t 3’
 -

   ser -

         ile -

               ile -

                     lys -

                           glu -
 -     -     -     -     -     -
 -     -     -     -     -     -
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.mscL

...

 a
g
c
 a
 t
 t
 a
 t
 ta
 a
irtrkA_mscL+