- 1 -
 piece 1, NC_000913, ymfK_ymfT-, config: linear, direction: -, begin: 1202276, end: 1202137

**1202270**1202260**1202250**1202240**1202230**1202220**1202210**1202200
 5’ t t t g g t t a a a g a g t c c c a a t a c g c t t t c a t a c a a t a t g t a c c t c c g g t g t a c a t a t t a c a t g a t t g a a a t g a a c c t t c a a g 3’
 - phe - gly -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -fMet - lys -     -     -     -     -
 - leu - val - lys - glu - ser - gln - tyr - ala - phe - ile - gln - tyr - val - pro - pro - val - tyr - ile - leu - his - asp -     -     -     -     -     -     -
 - trp - leu - lys - ser - pro - asn - thr - leu - ser - tyr - asn - met - tyr - leu - arg - cys - thr - tyr - tyr -       met -       ile -       glu -       met -       asn -       leu -       gln -       asp -

...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]NC_000913.ymfT
ta
 ca
 t
 ga
t
 tg
 a
 a
 tg
 a
 ac
irymfK_ymfT-

    t
a a
    a
   g
p351.8bits

  t
  at
 gt
  ac
  ct
  c
c g
  g
  tg
  t
  a
sd
g
 a
 a
 t
 ga
 a
c
ct
 t
c
 a
g

...ir

 t
 a
c
 a
 a
 t

      p106.9bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 13) - ir1202217Gap4.6bits

                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1202217ymfK_ymfT- total7.6bits

                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 24) - p101202246Gap2.4bits

     ta
    c
     at
     a
     t
     ac
     a
t g
     a
    tt
    g

                                                                                               sd

                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101202246total6.3bits{- - - - - - - - - - - - - }sd- ( 7) - ir1202208Gap3.7bits
                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - |sd- ir1202208ymfK_ymfT- total8.2bits
t
g
a
a
a

      p356.4bits

                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- ( 25) - p101202187Gap
                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...p35- p101202187total5.4

**1202190**1202180**1202170**1202160**1202150**1202140
 5’ a t a c t t g t a c c t t a a c g g t a c a a g g g t t t t a a t t t c g t t a t g a a a a c a a t c c a t g a c a t 3’
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      fMet -       lys -       thr -       ile -       his -       asp -
 -     -fMet - tyr - leu - asn - gly - thr - arg - val - leu - ile - ser - leu -     -     -     -     -fMet - thr -
 -

   thr -

         cys -

               thr -

                     leu -

                           thr -

                                 val -

                                       gln -

                                             gly -

                                                   phe -         -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

  t
  a
 c
c
t t

      p103.0bits[###>orf18codons[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...NC_000913.ymfK

...

a
t
irymfK_ymfT-

 a
 cg
gt
 ac
 a
 g
 g
t
 t
sd
g
 t
 a
 tg
 a
 a
 a
c
 a
 at
c
ca
 t
irymfK_ymfT-

  t
  t
  g
 t
  a
c

      p354.1bits{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }sd- ( 14) - ir1202156Gap4.9bits

                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |sd- ir1202156ymfK_ymfT- total8.6bits

   t
t
   ta
   a
   t

      p104.5bits

                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 23) - p101202167Gap1.4bits
                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101202167total7.2bits

 t
 a
 a
 t
t
 t

      p104.4bits

...- - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p101202187Gap4.0bits
...- - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101202187total5.4bits
                                                                                                                                             {- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }p35- ( 25) - p101202165Gap4.0bits
                                                                                                                                             |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |p35- p101202165total4.5bits